★ 10월 5일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

	보도자료
	홍보담당관실 ☏ 044-203-6588
[자료문의] ☎ 044-203-6263 학교안전총괄과 과장 서병재, 사무관 김지용, 주무관 김희영
학교구성원이 함께 하는 안전점검의 날(10.5) 운영 - 쉽게 점검 가능하도록 체크리스트 등 개발‧보급 - 학생‧교직원의 역할 분담을 통해 학교안전 점검

□ 교육부는 10월 5일 학교구성원이 함께하는 안전점검의 날을 처음 운영한다.

❍「안전점검의 날」은 국민들이 안전의 중요성을 인식하고, 안전점검을 실천하도록 국민안전처 주관으로 매월 4일 시행되고 있다.

※ 4일이 공휴일인 경우, 다음 평일을 ‘안전점검의 날’로 운영

< 근거 법률 조항 >

․「재난 및 안전관리 기본법 제66조의3(국민안전의 날 등) 국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날과 방재의 날을 정하여 필요한 행사 등을 할 수 있다

❍ 교육부는 매월 안전점검의 날을 통해 학교안전을 총체적으로 점검하고, 학교구성원들의 안전의식 제고의 계기로 삼을 예정이다.

※ 10월 학교에서 체크리스트(시안) 점검 후, 11월 전면실시 추진

□ 교육부는 안전점검의 날을 다음과 같이 강화하여 추진하게 된다.

□ 학교안전관리 체크리스트 등 개발‧보급

❍ 학생 안전을 위협하는 시설‧교통‧유해환경 등 학교 전반에 걸친 안전을 점검할 수 있도록 체크리스트를 제공한다.

- 이를 통해 취약시설 뿐 아니라, 학교 환경을 종합적으로 지속 점검할 수 있도록 지원할 예정이다.

❍ 향후에는 학교 시설 담당자 등이 학교안전을 쉽게 점검‧관리할 수 있도록 학교안전관리 매뉴얼을 개발하여 보급(’15.11)할 계획이다.

- 매뉴얼에는 시설 점검 주기 및 항목, 관리 방법 등에 대한 내용이 포함되어 학교시설 관리의 어려움을 줄여줄 것으로 기대된다.

□ 학교구성원(교사, 학생 등) 모두가 함께 하는 안전점검 실시

❍ 학교 시설담당자가 참여하던 것에서 학교구성원 모두가 참여하여 교실 및 복도 등 주변 안전을 점검하게 된다.

- 이를 통해 교사와 학생들의 안전의식을 제고하고, 안전점검을 생활화할 수 있도록 할 예정이다.

< 안전점검의 날 구성원별 역할(예시) >

구성원	역 할
학교 관리자, 행정실장, 시설담당자 등	․전체 시설 세부 점검
담임교사	․조·종례 및 점심시간 등을 이용해 교실 및 복도 안전점검
행정실장	․점검결과 기록 유지 확인, 점검결과 확인 및 학교장 보고
시설담당자	․점검결과 기록 및 행정실장 보고
담임 외 교사	․각 과목실 및 특별실 안전점검(과학실, 급식실, 체육관 등)
학 생	․담임교사와 함께 교실 및 복도 안전점검 등 안전교육

□ 교육부는 안전점검의 날이 학교현장에서 조기에 정착될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

❍ 학교 안전점검의 날 운영 우수사례를 발굴하여 표창 등 인센티브를 제공하고, 우수사례를 확산시켜 나갈 예정이다.

❍ 또한, 시도교육청과 합동점검 등을 통해 실시 현황을 점검하고, 현장 의견수렴을 통한 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

붙임		학교시설 안전관리 체크리스트

교사/학생용

교실/특별교실
분 반 :		학년 반		검사년도 :					담임교사 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/			11월/			12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○			△/ 청소불량			×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
안전 교육	안전교육의 정기적 실시여부
교실 바닥	교실 바닥의 이상유무(처짐/들뜸등)
	바닥 마감재가 탈락 상태
교실벽	부착물(칠판, 게시판, 선풍기)의 고정상태
	콘크리트 및 조적 벽체 균열 발생 상태
	콘센트 관리(탄 자국, 주변 먼지) 상태
교실문	미닫이(옆으로 밀고 닫는 문) 문의 상태
	여닫이(열고 닫는 문) 문의 상의 상태
교실 창호	유리/ 창틀/ 개폐 상태
	창호 추락방지용 안전시설 설치 상태
복도	튀어나온 벽등의 안전조치 상태
	복도의 창호의 금감/깨짐
천장	천장의 마감재 처짐/탈락
	부착물(선풍기, 빔프로젝트, 조명기구)의 관리 상태
기타	교실 또는 복도의 소화기 관리 상태

실 험 실
위치 :				검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
안전 계획	실험실내 안전수칙과 대처요령 게시
안전 관리	실험복, 마스크, 보안경등 안전장비 구비
	소화기 상태
	콘센트 누전자국(탄 자국)
	비상대피로 확보/이용가능여부
시약 관리	밀폐시약장 관리상태(환기등)
	시약보관함의 시건장치 유무
	독극물의 특별관리(이중시건, 별도보관)
	약품출납대장 기록 상태
	사용한 약품의 관리 상태
	도난방지시설 및 시건장치 이상유무
기타
	실험실 정리 정돈/청소상태
	안전사고시 비상연락망 구축/게시

시설관리자용

교문/담장/운동장
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
교문	교문의 기둥 및 연결상태
운동장	지반의 침하 여부
	운동장 배수로 관리 상태
	어린이놀이시설/운동시설의 연결부위 관리 상태(노후도, 변형, 청결상태)
	어린이놀이시설/운동시설의 안전수칙 등의 표시 상태
	부대시설의 파손 상태 및 위험물질의 존재 상태
담장	옹벽, 석축, 담장의 이상 유무(균열, 처짐등)
	조적(벽돌, 블록)식 담장 주변 토사적치
교사 주변	경사지의 토사 유실 위험성
	교사주변 배수로 위험성
기타

건축물 점검표
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
외부 벽돌	균열 여부 및 상태
	처짐 및 탈락 상태
구조체	보 및 슬라브 균열 상태
	기둥 균열/파손 상태
발코니	몰탈균열/탈락 상태
	콘크리트 파손 상태
증축 부위	연결(조인트)부위 누수상태
옥상	옥상출입문 상태
	바닥/난간의 균열 및 탈락 상태
	옥상 난간대 고정 상태
	방수재 파손/들뜸 상태
	옥상 배수로 청소 상태
	물탱크 하부 보/슬라브 균열 상태
기타

현관/계단/화장실
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
현관	현관 출입문 상태
창호	창호개폐 및 고정상태
	유리의 깨짐/ 금간 상태
계단	계단 미끄럼방지 장치(논슬립) 탈락상태
	난간의 고정 상태
	계단 부착물의 고정 상태
	계단실의 창호의 깨짐, 금간 상태
	계단실 벽의 (신규)균열 상태
화장실	내부 경량칸막이 고정/파손 상태
	타일(내벽/바닥)은 탈락 상태
	위생기구는 부착(설치)상태
기타

소방 및 대피시설
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
소화기	소화기 설치장소에 소화기 표시 상태
	소화기 용기본체의 도장/부식 상태
소화 설비	스프링클러 배관 및 헤드의 유수여부
소화전	소화전의 위치표시등 점등 상태
	소화전함, 펌프, 전도익 주위 장애물 유무
	소화전함, 호스, 노즐, 배관등의 변형/손상유무
피난 통로	비상구 문의 밖으로 개폐 여부
	피난통로에 장해물(물건) 적치여부
소방 점검표	(이전달의)외부 소방점검업체의 점검표 확인(점검여부, 조치상황)
소방차 진입로	교내 소방차 진입시 장애물 존재 여부
기타

전기시설
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
수변전 설비	기기 주변 유지관리 공간 확보 상태
	변압기 주변 환기구멍, 환기장치 상태
	전기실의 ‘위험’ 표시 부착 상태
	관계자외 출입제한을 위한 장금장치 상태
전기 배선	배선에 사용되는 전선의 피복 상태
	배선에 사용되는 절연, 전선 케이블등의 사용 장소에 적합한 규격 사용 상태
조명 설비	조명설비의 건축물 부착상태
	소켓의 규격 및 탈락/파손 상태
	옥외 전구의 빗물 유입 방지용 갓/글로브 설치/관리 상태
전기 기구	콘센트의 문어발식 사용상태
	(겨울철) 개인 전열기 사용상태
전기 점검표	(이전달의)외부 전기점검업체의 점검표 확인(점검여부, 조치상황)
기타

기계시설
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
기계 시설	배관의 파손･누수 및 유지관리상태
	보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부
	지하설비 누수, 환기상태 및 환풍기 작동여부
	급수･급탕･공조시설 관리 및 안전성
	오･폐수처리시설 가동상태
	기계식주차시설, 주차타워 등의 안전관리 실태
	승강기 및 엘리베이터 안전검사필증 부착여부
	승강기 사고시 인터폰 작동 상태
	승기기의 외부업체의 정기검사 실시상태
기타

가스시설
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
저장 시설	용기 보관실의 통풍 상태
	용기 보관실 주위에는 화(火)기 상태
	경계 표지는 출입구 등이 잘 보이는 곳에 설치된 상태
	용기 보관실 출입문 잠금장치 상태
배관	건출물 내의 배관은 단독 피트 내에 시공하거나 노출하여 시공된 상태
	건축물 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관 및 부식 방지 피복의 설치상태
	배관용 호스와 중간밸브 및 연소기와의 접속부분은 호스 밴드의 설치 상태
가스 기기	가스보일러 주변에 환기 장치 및 환기구가 설치상태
	배기통의 재료는 불연성 재료로 설치상태
	배기통의 가연성 물질로 된 벽 또는 천장 등을 통과할 때는 금속외의 불연성 재료로 설치상태
	자연식 반밀폐형 및 밀폐형 연소기의 배기통 끝은 배기가 방해되지 아니하는 구조
	가스 기기가 설치된 공간에는 환풍기나 환기구가 설치 상태
기타

어린이활동공간
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
금속 재료	금속재료의 녹슨 상태
	도료나 마감재료 벗겨진 상태
플라스틱재료	사용재료의 변색, 잔금 발생(내후성검사)
시멘트몰탈	도료(페인트등)의 벗겨진 상태
	마감재료의 파손 상태
	도료로 사용시 친환경 도료 사용
	마감재료 사용시 친환경 마감재료 사용
목재	썩거나 곰팡이 발생 상태
	목재보호도료의 벗겨진 상태
	소리검사를 통한 목재 속 썩음 검사
	유성페인트, 바니시 도장 상태 (독성 함유로 권장하지 않음)
기타

스쿨존 안전시설
위치 :				검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
교내	학교 내 차량 통행로 시설 안전상태
	통학로내에 인도와 차도의 구분상태
	운전자 시야 방해하는 가로수등 정비상태
학교 주변	학교 밖 통학로(시설) 안전상태 (교문 에서 50M 이내, 보도블록 손상등)
	통학로 횡단보도 신호등 설치/관리상태
	교문앞 도로의 손상(파손 및 파임) 상태
	학교앞 과속방지턱 상태
	교차로의 볼록거울 설치 및 관리 상태
	통학로 내 보행에 방해되는 시설물 상태
	서행, 제한속도, 경고문 등의 운전자에게 알리는 표지판의 설치 및 관리상태
기타

실내유해물질 관리
				검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
공기질관리	오전, 오후 2번 이상 환기 생활화
	외부 전문기관의 실내공기질 측정 실시 및 보고서 확인 여부
	(외부전문업체 보고서) 미세먼지 100 ㎍/㎥ 이하여부 확인
	(외부전문업체 보고서) 이산화탄소 1,000ppm이하여부 확인
	(외부전문업체 보고서) 폼알데하이드 100㎍/㎥ 이하여부 확인
	(외부전문업체 보고서) 총부유세균 800CFU/㎥이하여부 확인
	(외부전문업체 보고서) 일산화탄소 10ppm이하여부 확인
석면 관리	석면관리 종합대책 수립상태(석면지도)
	사용된 석면자재의 관리상태
기타

급식실
위치 :		(예시) 본관동		검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
시설 관리	급식시설․설비, 기구등에 대한 청소 및 소독계획 수립을 통한 청결한 관리상태
	냉장․냉동고의 온도, 식기세척기의 최종 헹굼수 온도 또는 식기소독보관고의 온도 기록/관리 상태
	급식용 지하수 경우 소독/살균 상태
식재료 관리	「학교급식 식재료의 품질관리기준」에 적합한 식재료 관리 상태
작업 위생	칼, 도마, 고무장갑등 조리기구 및 용기의 교차오염 방지를 위한 용도별 구분 사용/수시 세척․소독 상태
	식품 취급시 바닥으로부부터 60cm 이상 높이에서 실시 상태
	행동된 식품의 즉시 사용 상태
	날로 먹는 채소류, 과일류의 충분한 세척/소독 상태
배식 및 검식	안전한 급식을 위한 운반/배식구의 청결 상태
	배식 직전의 검식 실시 상태
세척/ 소독	식기구의 세척-소독-배식전까지 위생적 보관-관리 상태
	급식시설에 대한 소독필증 관리 상태
안전 관리	정기안전검사(전기, 소방등) 실시 상태
	조리기계․기구의 안전작동 방법 게시/교육 실시 상태

통학버스
				검사년도 :					점검자 :
※ 표시: ○ = 상태좋음/이상없음; △= 보통상태; × = 결함 / 이상있음; ― = 해당없음 ※ 빈칸에 점검자가 표시 , 회색칸에 특이사항/ 조치사항을 담당자가 기록
분 야	점검항목				10월/		11월/				12월/
기록 예시	유리의 금감/깨짐				○		△/ 청소불량				×, 창문1개 깨짐
											12/10 교체함
차량 관리	어린이통학버스 등록차량 여부 및 차량 앞유리에 통학버스 신고필증 부착 상태
	차내 모든 좌석의 안전벨트 또는 안전시트의 설치 및 정상 작동 상태
	자량 내 구급상자 비치 상태
	차량내 날카로운 곳 또는 불필요한 물건의 존재 상태
	맨 앞좌석에 차량용 소화기 비치 및 관리 상태
	정기적 차량 안전점검 실시 상태
	통학버스의 안전한 승하차 지점과 대기 장소 명시 상태
	차량내 안전 수칙 부착 상태
	운행 일일 안전점검표 기록 여부
	비상시 연락망의 부착 상태
기타

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 교육부 학교안전총괄과 김지용 사무관(☎ 044-203-6295)에게 연락주시기 바랍니다.